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		Kompleksnost naraščanja
Računalniki se uporabljajo na vseh 4 nivojih

GIGO- garbage in garbage out

Lastnosti informacij
· Natančnost in preverljivost
· Popolnost
· Pravočasnost
· Pomembnost
· Dostopnost
CAD- Računalniško orodje, ki se uporablja pri inžinerskem delu
PREDSTAVITEV PODATKOV                                                                                             (neomejene vrednosti)
· Analogni ali zvezni   


· Digitalni ali diskretni                                                                                 (omejen nabor vrednosti
                                                                                               (ista krivulja sam z pikicami) 
Enote
BIT je tista količina informacij, ki jo prejmemo kadar dobimo odgovor na vprašanje na katero sta možna le dva malo verjetna odgovora
BIT- BInary digiT
BIT = 0 ali 1

8 BITov predstavlja bajt oz. zlog (byte)
1B=8b
 





Hitrost prenosa podatkov – bit na sekundo (b/s)

1. Koliko bitov je potrebnih za zapis 4 vrednosti?    
2. Koliko pa za zapis 9 vrednosti? 
8 ni dovolj  zato 
     
3. Koliko različnih vrednosti lahko zapišemo v 2 bajta
2B = 16 bit 	
1GB = 
a) kB
b) MB
c) GB
d) TB

1. DISKOVNO POLJE (RAID)
2. DVD- RW
3. SLIKOVNA DATOTEKA
4. DATOTEKA z golim besedilom

DVD = SS / SL  (Single side / Single lajerd)
4,27 GB ( 2 na deseto)	
a) 4,37 x 

Desetiški števni sistem
0, 1,2, ……9; 10, 11, ……19; 20

Dvojiški števni sistem
0,1, 10, 11, 100, 101, 110, 111, 1000, 1001,….

Šestnajstiški števni sistem
0,1, ……9, A, B, C, D, E ; F


PRETVORBE MED ŠTEVILSKIMI SISTEMI
 124 :2 =62      ostane 0
62 : 2 = 31       ostane 0
31 : 2 =15        ostane 1
15 : 2 = 7         ostane 1
7 : 2 = 3           ostane 1	
3 : 2  = 1           ostane 1
1 :2 = 0         ostane 1 

Postopek pretvorbe / alboritem

KODIRANJE in DIGITALIZACIJA
Digitalizacija
Na CD se zvok  shranjuje 16- bitna ločljivost
DVD, BR     24- bitna ločljivost

Digitalizacija bitnih / rastrskih slik
· Digitalno sivinsko sloko lahko tako predstavimo z matriko
· Elementi matrike predstavljajo vrednost oz. intenziteto posameznega piksla

Digitalna predstavitev barv
R G B	24 bitov = 24 bitna barvna globina/barvna ločljivost
· Rdeča  (RED) 8 b
· Zelena (green) 8 b
· Modra (blue) 8b

0-255 (255 maksimalna barvna prisotnost)
0(Brez prisotnosti)----------------------------------------255 (z max prisotnostjo)

1. Koliko znakov, kodiranih z ASC II kodom, lahko zapišemo s 64 biti?
64 : 8 = 8              8 znakov.
2. Če je ASC II koda za črko  K 01001011, kakšna je potem ASC II koda za črko L
K = 0100   1011
L= 0100    1100
3. K v šestnajstišem zapisu ?

4. Koliko znakov bi lahko predstavili z 12 – bitnim kodom?

5. Če je frekvenca signala 32 Hz, s kolikšno min frekvenco ga je potrebno pri digitalizaciji vzorčiti? Če želomo signal prikazati s 128 vrednostmi, koliko bitov potrebujemo za zapis ene vrednosti signala? Koliko bajtov podatkov imamo, če signal vzorčimo pol minute?
Sigma (V malo drugače) = 32 Hz		št. b= 30 s x 64/8 x 7
-II-(vt) = 64 Hz	= 13440b
128 vrednosti	Št. b = 13440b/8 = 1680 B
Koliko b za zapis ene vrednosti signala? 7b

Moorov zakon
Vprašanje za izpit.
·  Navedi tehnologije prihodnosti, eno bolj natančno opiši.

Logična sprememba-------------------------0 ali 1
Tranzistor--------------------------------------polprevodniški element
Večuporabniški sistem---------------------osrednji računalnik
Prenosnik-------------------------------------osebni računalnik
Enouporabniški sistem-------------------- delovna postaja

OSEBNI RAČUNALNIK
PROCESOR
· Dolžina procesorske besede (bit)
· Hitrost procesorske ure (6Hz)
· Število jeder procesorja
2GHz
V času 1 urinega cikla prepotuje svetloba 15 cm

Obdelava podatkov
· Zaporedna (serijska) obdelava podatkov
· Vzporedna (paralelna) obdelava podatkov
POMNILNIK
· Trajnost zapisane informacije (ROM, RAM)
· Kapaciteta (6B)
· Čas dostopa (nS)
PREDPOMNILNIK
pomnilnik
predpomnilnik
CPE



najpogostejše	RAM, predpomnilnik, registri 	najhitrejši



Sigma (V malo drugače) = 3 GHz – 3 x 10( na 9) s (na -1)	s =v x t
v = 3 x 10 (na 8) m/s 	s = v x 1/sigma
s =?                                                                                                 s = (3 x 10 (na 8) m/ s) x ( 1s/3 x 10 (na9))
	s = 

NAPRAVE ZA SHRANJEVANJE PODATKOV
Memory – notranji pomnilnik
Storage – zunanji pomnilnik

U S B 	Univerzalno serisko vodilo
· Bus
· Serial
· Univerzalno

Uporabi diska za razširitev pomnilnika RAM pravimo---- B) Virtualni pomnilnik
Hitrost zapisovanja podatkov za DVD- RW 8x znaša približno  (MB na sekundo)
C) 11

Kateri od naslednjih optičnih nosilcev ima največjo kapaciteto hranjenja podatkov
C) DS (dvostranski ) DVD –ROM

Koliko je na 1 podatkov na DVD-ju ?
	4,7GB



BRIZGALNI TISKALNIK
Mera
D R I
Dots   per    inch

Naprave za shranjevanje podatkov
· 3 tehnologije
· Magnetne
· Optične
· Polprevodniške (flash/bliskovna ) tehnologija

· Vhodne naprave
· Izhodne
· Vhodno/izhodne naprave (monitor z zaslonom občutljivim na dotik)

Pretvorba slike v besedilo
OCR- Optical Character Recognition

Free online OCR
Iz PDF pretvori v Word (ali podobno)


Modemi
PC	modem	modem                         računalnik

Digitalni signal	analogni signal	digitalni signal

MODulacija – DEModulacija

Natančno opišite strojno opremo osebniga računalnika ki ga uporabljate?!

RAČUNALNIK
Strojna oprema (HARDWER)                            Programska oprema (SOFTWER)podpira


Sistemska                       Aplikacijska
· Namenskapodpira

· uporabnika
Uporabnik

Vrste programske opreme
· Sistemska
· Aplikacijaska
	Uporabnik

	

	Aplikacijska programska oprema

	

	Sistemska programska oprema

	

	Strojna oprema



Sistemska PO
· Gonilnik naprav
· Priročni program
·  

1. Procesor
2. Pomnilnik
3. Zunanje naprave
4. Datoteke
Vprašanja- poveži
	android
	OS za mobilne naprave

	linux
	OS »podoben« UNIX-u 

	ozadje
	Pozicija neaktivnih oken 

	Microsoft Word
	Lastniška PO

	JPG
	Slikar

	Golo besedilo
	beležnica

	odložišče
	Začasno hranjenje datoteke

	Datoteka s preglednico
	Podatki so zapisani v stolpcih in vrsticah

	VAJA.ZIP 
	Stisnjena datoteka

	mapa
	Skupina datotek s sorodno vsebino 


	

OSNOVE DIGITALNIH SLIK
Sivinska slika 0 (črna)	255 (bela)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



		Piksel 256 sivinskih odtenkov 1 piksel je 1bajt

R (red) G (green) B (blue)           
	1 piksel – 3 B (bajte)

[bookmark: _GoBack]Pri vektorskih slikah se kvaliteta slike ob pomanjšavi, povečavi slike ne spremeni ker je podana z funkcijo (vektorji)
